Como detectar se o disco é de densidade simples, dupla ou mista (primeira trilha oposta às demais)?
Cabeçalho DMK (byte 0-15)
	Flags (byte 4)
		Bit 6: 1=Single density	-> Formatado em Single Density, mas pode conter alguns setores Double Density. Acessar 1 byte.
		Bit 7: 1=Ignore density 	-> Formatado em Double Density, mas pode conter setores em ambas as densidades. Acessar 1 byte se setor for Single Density. Mecanismo antigo usado para suportar discos de densidade mista. Deve ser suportado por compatibilidade com discos antigos.
Pointeiro para o IDAM de cada setor
	Bit 15: 1=Double Density


? 0 -> 0
? 1 -> 1
0 0 -> 0
1 1 -> 1
0 1 -> 2
