Trilha 0, setor 2 contém a tabela do Pdrive
A tabela tem 10 linhas de 16 bytes cada
Em discos sem sistema, a primeira entrada descreve o próprio disco.

TI = Type of disk drive Interface
TD = Type of Drive
TC = Número de trilhas (excluindo a trilha 0 se o flag K de TI estiver setado).
SPT = Setores por Trilha (já multiplicado por 2, se o disco tiver dois lados)
SPG = Sectors Per Granule. Sempre 5 no NewDOS/80 v2
GPL = Granules Per Lump (um número de 2 a 8)
DDSL = equivale ao DDST, especifica o lump do primeiro setor do diretório, este valor também está armazenado no terceiro byte do setor de boot
Para calcular o setor relativo do diretório pega-se o DDSL e o multiplica por GPL * SPG
DDGA = Número de Granules usados pelo diretório (um número entre 2 e 6)

1o setor = boot
2o setor = cópia do boot
3o setor = system control information

O NewDOS não usa a tabela de lockout de setores defeituosos. Ela só existe para compatibilidade com o TRSDOS.


GAT, HIT, DIR

O granule é a menor unidade de alocação do disco (pois cada bit na GAT indica um granule livre/alocado)
Portanto, o maior número de granules por lump é de 8 (8 bits para cada entrada na GAT)


Disco físico:

TssssTssssTssss
|----|----|----

Disco lógico:
L       L       L
GsssGsssGsssGsssGsssGsss 
|----|----|----

T=Trilha
s=Setor
L=Lump
G=Granule

PDRIVE:
	Lumps
	Trilhas
	Setores por Trilha
	Setores por Granule
	Granules por Lump

Input:
	Lump
	Granule inicial dentro do lump
	Número de granules

Calcular:
	(Lump * Granules por Lump) + Granule inicial) * Setores por Granule